Руководство по сборке (схема Fm2bus, предыдущая.)

О схеме F&M2Bus (небольшое руководство по сборке). 1. Описание работы: Схема функционально состоит из модуля питания (VD5, VD6, VD7, C3, C4, R11), переключения (VD3, VD4, VT2, VT4, R5, R7, R9, R10, C1, C2), передачи FBus (R4, R5, VT1), приема FBus (DD1.3, R3, DD1.4, VD2, R2,DD1.5), передачи M2Bus (R8, VT3), приема M2Bus (DD1.1, R1, DD1.2, VD1, R2, DD1.5).
При не активных программах, на 4 и 7 выводах COM около -7В, при запуске NCDS (FBus) на 4 выводе появляется +7В (без нагрузки), при запуске WinTesla или WinLock (M2Bus) на 7 выводе будет +7В (без нагрузки), а на 4-м -7В. Таким образом, включение определенной шины производится подачей +7В на 4 (FBus) или 7 (M2Bus) выводы COM, а соответствующий транзистор VT2 или VT4 блокирует приемный модуль неиспользуемой шины. При подключенном модуле питания, на C3 напряжение будет в районе +5-5,5В (под нагрузкой). Диапазон питающего напряжения у 561 серии, шире чем у 1533, от +15В до +3В, поэтому применять стабилизатор 7805 не целесообразно, тем более, что напряжение на С3 ни разу (проверялось на 5-и компьютерах) не поднималось выше 5,5В. VD7 я применил на 3,9В (что было под руками) можно ставить от 4,7В до 3,3В, но при низком питании 3В опять нестабильно включается M2Bus.
Повышенное питание схемы (относительно телефона) НЕ СОЖГЕТ Вашего аппарата, так как единственная цепь, соединяющая аппарат с питанием, это сопротивление 10к, разность напряжений 0,6В (на входе аппарата около 3,4В видимо есть защитный диод на шину питания) 60 mkA - мизер. 2. Сборку лучше проводить по этапам:
Сначала собрать модуль питания и проверить, напряжение должно соответствовать примененному стабилитрону. Затем собрать остальную схему (без модуля переключений) и проверить работу шин, вручную блокируя неиспользуемую шину замыкая 3 (M2Bus) или 11(FBus) выводы на общий провод. Теперь закончить сборку, и еще раз проверить схему.
3. Сборку проще проводить навесным монтажом на корпусе микросхемы, у меня все уместилось в коробочку переходника COM9-COM25, со стороны «COM9» стоит сам разъем, а со стороны «COM25» пластинка из пластика. Разъем к аппарату народ рекомендует брать на Митино от китайских «hands free». На первый случай можно использовать ленточный кабель (3 провода), залудить хвостик 3-4 мм, выдвинуть батарею на 5-10мм. и положить провод между разъемом и батареей под 6-8 контакты, и задвинув батарею, закрепить провод. А общий провод подключаю к разъему наружной антенны крокодилом.
4. Сопротивления R*, рекомендуется ставить при длине кабеля от схемы до аппарата более 50 см. и при нестабильной работе с аппаратом (при считывании с SIM иногда программы ругаются).
5. Не используемый элемент DD1.6 можно подключить параллельно DD1.5, это увеличит нагрузочную способность схемы, хотя работает и так ?.
6. Диоды VD3, VD4 можно заменить на светодиоды, уменьшив R6, R9до 3 кОм. И можно визуально наблюдать какая схема сейчас активна.