NOKIA - схемы кабелей

Принципиальные схемы адаптеров для подключения ваших телефонов Nokia к последовательному порту компьютера для работы с различными программами. Существует два варианта таких интерфейсов - FBUS и MBUS. FBUS является высокоскоростным дуплексным интерфейсом (поддерживается скорость до 230Kbps) и используется в основном программой Nokia Cellular Data Suite. MBUS является полудуплексным интерфейсом с поддерживаемой скоростью 9600bps, и используется подавляющим большинством программ, такими как различные sp-анлокеры и активаторы NetMonitor.

Оконечные разъемы для различных моделей телефонов можно взять от дешевых китайских комплектов HandsFree или гарнитуры (наушник с микрофоном). Для моделей, подобных 3210 или 88хх разъемов как-бы не существует. Необходимо использовать щупы от какого-нибудь прибора.

Схема интерфейса FBUS
Схема интерфейса MBUS
Еще одна схема M2BUS (для 8210/8850)
Схема и плата кабеля, умещающегося в разъем DB25 [660kb, RAR]
Схема кабеля DAU-9P с описанием [12kb, DOC/RAR, English]

Расположение контактов для модели 8850

Расположение контактов для модели 3210

Расположение контактов для модели 8810

Расположение контактов моделей 51хх, 61хх и 7110

1 - VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A
2 - CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
3 - XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
4 - SGND SIGNAL GROUND
5 - XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
6 - MBUS 9600 B/S
7 - FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
8 - FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9 - L_GND CHARGER / LOGIC GND

ПОДЕЛИТЕСЬ программой или информацией.

Все права у www.crasher.ru