
Bauplan für Schwimmer in Holzbauweise für Flugmodelle bis ca 4 kg


Schwimmerstufe genau unter dem Modellschwerpunkt ist ein annehmbarer Kompromiß für einigermaßen gute Gesamteigenschaften. Die Schwimmerstufe hinter dem Schwerpunkt (5 - 10 mm) sorgt für gute Längsstabilität beim Gleiten, eine etwas längere Abwasserstrecke und wenig Neigung zum Springen beim Anwassern.


Abstand der beiden Schwimmer zueinander: ca 1/5 - 1/6 der Flügelspannweite (auf die jeweilige Mittellinie bezogen)

Anstellwinkel der Schwimmeroberkante gegenüber der Rumpflängsachse: + 1 Grad
