micro Rigger - Seite 6 - HYDROWORLD-FORUM

Home | Forum-Home | altes-Forum | Markt | Galerie | Downloads | Statistiken | GOOGLE-MAP | Regeln | Kontakt

|  | HYDROWORLD-FORUM > Boote (Fun & Wettbewerb) > Hydro & Rigger

Willkommen, Tayfun.
Dein letzter Besuch war: Heute um 20:01 Uhr
Private Nachrichten: Ungelesen 0, insgesamt 0.
Heute ist Freitag der 9. November 2007 (KW: 45) 20:56 Uhr

Kontrollzentrum | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Neue Beiträge / ..seit 24h | Nützliche Links | Abmelden

Seite 6 von 9 | « Erste | < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > |

| Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Bewertung: | Ansicht

10.02.2007, 15:58 | #51

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Moin
So die micro Riger Form ist sogut wie fertig. Aber leider ist mein Urlaub zuende.
Mal sehen ob ich bis zum nächsten WE einen Abzug hingekomme.
__________________
mfg Christian

10.02.2007, 18:19 | #52

andilino
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 30
Beiträge: 43

AW: micro Rigger

sieht ja echt gut aus , fertig ist deine form aber noch nicht um ein abzug zu machen fehlt noch der deckelausschnitt.
-mach erst mal ein abzug vom oberteil und schneide an dem, einen deckel aus. denke drann das dein eigentl. ausschnitt rundum ca.4mm kleiner wird als dein deckel.
-von dem deckel mußt du dann auch eine form machen.
-forme dir ein deckel ab und klebe ihn in deine form der oberschale.
-jetzt kannst du in deine form der oberschale dein deckelausschnitt schneiden. dadurch entsteht der absatz der den deckel bündig schließen läßt.
soll ja genauso schön weiter gehen wie bisher...
gruß andi

11.02.2007, 16:15 | #53

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Zitat:

Zitat von andilino soll ja genauso schön weiter gehen wie bisher... gruß andi

Ich werde mir größte Mühe geben
So ... Heute habe ich einen ersten Abzug vom Oberteil gemacht. Dieses habe ich aus 2 Schichten 80g K Glasgewebe lamentiert. Ich komme so auf etwa 10g für das Oberteil. Ich gehe mahl davon aus das der fertige Rumpf (Mittelteil) dann etwa 20 g wiegen wird.
Aus diesem Oberteil werde ich dann eine Form für den Deckel erstellen.
Jetzt sieht der Motor auch nicht mehr so klein aus
__________________
mfg Christian

11.02.2007, 16:30 | #54

Stefan L.
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 28.10.2006
Alter: 19
Beiträge: 49

AW: micro Rigger

Super Arbeit. Glückwunsch.
Also wenn du ein paar Rümpfe rausziehst, dann nehme ich dir ein Mittelteil gerne ab.
(natürlich gegen eine kleine Spende )
Formst du noch die Schwimmer ab?
Gruß Stefan

11.02.2007, 17:33 | #55

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Also die Tatzen wiegen etwa 4g pro Stück (Balsa mit Glattfix versiegelt). Ich glaube nicht das sich der Aufwand lohnt diese abzuformen. Vom Gewicht her wird es wohl nicht sehr viel leichter werden (wenn überhaupt). Und in der Zeit in der ich ein Paar Schwimmer lameniere kann ich auch 3 Paar aus Balsa machen .
@ Stefan : ich melde mich bei dir wenn es soweit ist
__________________
mfg Christian

12.02.2007, 11:25 | #56

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Moin
So das erste Unterteil ist heute früh aus der Form gefallen. Nachdem ich das Unterteil von den Überflüssigen Rändern befreit hatte. hat dieses zuwischen 8g und 9g auf die Wage gebracht. (anzeige hat sich nicht entscheiden können).
Nachdem ich jetzt ein Oberteil und ein Unterteil habe, konnte ich de Gesamtverdrängung vom Mittelteil bestimmen. In das Unterteil haben ca. 52ml Wasser gepasst (ohne Buckel) und in das Oberteil haben ca. 159 ml Wasser hineingepasst (auch ohne Buckel) das macht zusammen ca. 211 g Wasserverdrängung. Also ist selbst mit dem größeren VX2s (33g mehr als der Feigao 120L ) alles im grünen Bereich.
Jetzt werde ich ersteinmal eine Form für den Deckel bauen und dann das erste Oberteil mit Öffnung und Passenden Deckel lamenieren.
__________________
mfg Christian

12.02.2007, 13:27 | #57

andilino
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 30
Beiträge: 43

AW: micro Rigger

echt süß
die form für den deckel kannst du so bauen:
-den deckelprototyp mit dicken batzen 2k spachtel auf ein brett kleben. natürlich darf er sich dabei nicht verziehen.
-die übergänge zum brett fließend spachteln.
-am übergang, deckel-spachtelmasse mit einer reißnadel eine kleine kerbe kratzen, das gibt später deine schnittlinie.
-das ganze, wie gehabt, abformen und du kannst deckel laminieren so viele du willst.

18.02.2007, 14:39 | #58

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Hi
Ich war mal wieder fleißig und so ist auch die Form für den Deckel ist fertig. Diesen habe ich direckt von einem extra stabiel gemachten Oberteil abgeformt. Auf diesem habe ich dann dir größe des Deckels mit einem Messer eingeritzt. Und damit nichts runter tropft habe ich aus Knetwasse einen Rand gemacht.
Jezt konnte ich mir aus Ober- und Unterteil den ersten Rumpf mittels Glasfasergewebestreifen und 24 h Harz zusammen setzen. Er bringt mit Deckel 19g auf die Wage.
__________________
mfg Christian

18.02.2007, 14:46 | #59

Lobo
Niclas Nickel
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 17
Beiträge: 45

AW: micro Rigger

Jau, das schaut doch mal sehr lecker aus!
Also, nu gehts los, jetzt kannst ja die ersten rümpfe nass in nass machen...^^
mfg
Nickel
__________________
Kurze Antwort "Ja" mit einem "Wenn", lange Antwort "Nein" mit einem "Aber".....
Reverend Lovejoy 05.11.1997

18.02.2007, 15:01 | #60

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Jetzt muss ich ertmal vernünftiges Harz passende Farbe und das Zug zum Harz eindicken bestellen, dann geht es los.
Meine erstes Testmodell ist bis auf die Ruderanlenkung, Antenne und die Wellenfürung durch den Rumpfboden soweit fertig (ich werde dann wohl etwa bei fahrfertigen 130-132g landen) . Jetzt bleibt nur noch zu hoffen das der Modellhändler meines Vertraues auch einen K26 Prop mit M2 Gewinde am Lager hat.
__________________
mfg Christian

Seite 6 von 9 | « Erste | < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > |

« Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

vBulletin-Systemmitteilung
Änderungen verwerfen

Direkt antworten
Die folgenden Fehler traten bei der Verarbeitung auf
Ja

Nachricht:

Bitte klicke auf eines der 'Direkt antworten'-Symbole unten rechts in den Beiträgen, um unkompliziert direkt in der Themenansicht auf einen Beitrag zu antworten.
Bitte klicke auf eines der 'Direkt antworten'-Symbole unten rechts in den Beiträgen, um unkompliziert direkt in der Themenansicht auf einen Beitrag zu antworten.

Optionen
Beitrag in Antwort zitieren?

Bitte warte -Deine Antwort wird gespeichert.

Forumregeln

Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag
Micro-Fun Eco | Hopfschüsselfahrer | Eco Bauberichte | 8 | 15.08.2007 00:58
micro fun eco | tornado | Eco | 6 | 14.08.2007 23:29
micro rigger motor und wellenanlage | victor | Hydro & Rigger | 1 | 05.02.2007 14:10
Micro micro mono (DEEP V), micropewter like.. | Lobo | Micros & Minis | 2 | 30.12.2006 22:58
Micro Drifter (MD) | Silver | Cat Bauberichte | 7 | 27.10.2006 23:24

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.

| Kontakt - Hydroworld - Archiv - Nach oben

Integrated by BBpixel Team 2007 :: jvbPlugin R1011.362.1
Powered by vBulletin Version 3.6.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2007 Hydroworld.de