micro_rigger

MICRO RIGGER (mein ersten eigenes Projekt)

So jetzt ist es an der Zeit mal was 100 % eigenes (Rumpf und Wellenanlage) zu Bauen. Da es aber schon fast alles fertig zu kaufen gibt. Habe ich mich entschlossen etwas zu entwickeln und zu bauen was es noch nicht gibt. Mein Ziel ist es einen Rigger zu bauen der viel klein und leichter werden soll als z.B. die mini Lui oder die Aycula.

Auf den folgenden Seiten wird beschrieben wie dieser MICRO RIGGER entsteht. Alles, vom Urmodell über den Formenbau bis hin zum fertigen Modell wird hier nachzulesen sein.

Datum | Bilder | Kommentare

24.11.2006

Der Anfang ist gemacht. Ich habe die ersten Skizzen zu Papier gebracht. Diese dienen in erste Linie dazu auszuloten wie klein der Rigger werden kann. und so bin ich auf ein vorläufige Größe von 200mm bis 225mm mal 30mm bis 34mm für das Mittelteil gekommen. Die äußere Form des Rigger werde ich beim schleifen des Urmodells festlegen.

Geplantes Setup: Motor (Feigao 120L mit 4200 rpm/V); Regler (12A Ebayregler); Akku ( 460mAh - 600mAh 3S Lipo); Servo (Conrad 4,4g)

.......wird fortgesetzt.......

26.11.2006 |  | Heute habe ich eine Wellenanlage für meinen mini Rigger gebaut. Eine Bauanleitung für die Wellenanlage findet ihr hier

28.11.2006

Heute habe ich angefangen das Urmodell zu bauen (schleifen). Als Ausgangsmaterial habe ich einen Balsaklotz (40mm x 40mm) benutzt. Auf diesen Klotz habe ich die Skizze des Rigger aufgeklebt. Dann habe ich die Form des Rumpfes grob mit einem Messer zurecht geschnitzt. Jetzt habe ich die äußere Form des Rumpfes, durch das schleifen mit einem Schleifschwamm, festgelegt.

In den nächsten Tagen werde ich das Urmodell solange Spachteln und Schleifen bis ich eine 100% perfekte Oberfläche habe.

...........wird fortgesetzt.........

29.11.2006 |  | Heute habe ich eine Ruderanlage für meinen mini Rigger gebaut. Eine Bauanleitung für die Ruderanlage findet ihr hier
30.11.2006 |  | Schreiben kann ich heute nicht viel. Ich habe heute angefangen die Oberfläche des zukünftigen Urmodells mit Spachtelmasse zu ebnen und zu glätten. Und ich kann nur sagen das ist eine Schei...s Arbeit. Aber da muss ich wohl durch wenn ich eine Perfekte Oberfläche haben will. Bis ich zufrieden bin werde ich wohl noch einige Stunden mit spachteln und schleifen beschäftigt sein.

01.12.2006

Heute habe ich die beiden Kufen an das Urmodell angebracht. Dazu habe ich aus Holz zwei Keile gesägt und diese mit dem Rumpf verklebt. Zusätzlich habe ich diese Kufen mit je 2 Schrauben gesichert. Als nächstes habe ich die beiden Kufen erst einmal grob verspachtelt und verschliffen.

Jetzt nimmt der Rumpf immer mehr gestallt an und nähert sich immer mehr seiner endgültigen Form. Als nächstes werde ich alle Kanten schärfen. Die Rundungen am Rumpf muss ich auch noch angleichen und glätten.

.............Fortsetzung folgt............

07.12.2006

Heute hat der Rumpf seine erste Lackschicht bekommen. Da der Lack aber 1 Tag zum aushärten braucht habe ich heute mit den Schwimmern angefangen. Dazu habe ich die Form der Schwimmer aus einem Balsaklotz ausgesägt und anschließend zurecht geschliffen. Die Schwimmer werden noch mit Glattfix gestrichen und dann endgültig in Form geschliffen.

.............Fortsetzung folgt............

08.12.2006

Leider musste ich nach dem trocknen des Lackes feststellen, das ich noch an zwei stellen nachbessern muss. Dazu habe ich die entsprechenden Stellen mit Schleifpapier bearbeitet und den Rest des Rumpfes angeraut und so für die neue Lackschicht vorbereitet.

.............Fortsetzung folgt............