micro Rigger - Seite 5 - HYDROWORLD-FORUM

Home | Forum-Home | altes-Forum | Markt | Galerie | Downloads | Statistiken | GOOGLE-MAP | Regeln | Kontakt

|  | HYDROWORLD-FORUM > Boote (Fun & Wettbewerb) > Hydro & Rigger

Willkommen, Tayfun.
Dein letzter Besuch war: 01.11.2007 um 23:39 Uhr
Private Nachrichten: Ungelesen 0, insgesamt 0.
Heute ist Freitag der 9. November 2007 (KW: 45) 20:38 Uhr

Kontrollzentrum | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Neue Beiträge / ..seit 24h | Nützliche Links | Abmelden

Seite 5 von 9 | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > |

| Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Bewertung: | Ansicht

10.01.2007, 07:21 | #41

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Hallo
Es geht auf jeden fall weiter mit meinem Micro Rigger Projekt. Nur habe ich leider nicht soviel Zeit wie ich bräuchte. Als Nachstes wird die Form gebaut. Das Harz dafür ist gestern mit der Post gekommen. Und das Trennbrett ist zumindest schon angerissen und wartet darauf ausgesägt zu werden.
mfg
Christian
P.s.
Ich werde auf jeden Fall berichten wenn es weiter geht.
__________________
mfg Christian

06.02.2007, 19:01 | #42

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Hi
So nach fast 2 Monaten hat mich wieder einmal die Lust gepackt mit meinem micro rigger weiter zu machen. Da ich jetzt alles zusammen habe was ich für den Formenbau benötige, habe ich das Trennbrett zurechtgesägt. Als Trennbrett habe ich ein Stück Laminat benutzt da dieses eine sehr glatte Unterseite hat.
Da habe ich auch gleich noch eine Frage an die Formenbauer. Was eignet sich am besten um den Zwischenraum zischen Trennbrett und Urmodell abzudichten. Ich habe es mit Knetmasse versucht. Das hat aber nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe die Knete beim glatt streichen immer wieder aus der Fuge gezogen. Da gibt es sicher noch eine bessere Möglichkeit.
__________________
mfg Christian

06.02.2007, 19:26 | #43

andre O
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 30.10.2006
Alter: 47
Beiträge: 31

AW: micro Rigger

hallo christian,
Knetmasse ist schon ok. Versuch mal die Knete feste reinzudrücken und den Überstand einfach abzuschneiden/abzuschaben wenn die Knete wieder kalt ist.
VG André

06.02.2007, 20:00 | #44

Nils Oprach
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 15
Beiträge: 22

AW: micro Rigger

Benutz entweder Modelliermasse und erwärm sie bevor du sie reindrückst.Den Überstand kann mit einem WIRKLICH scharfen und NICHT ABGERUNDETEN Spachtel abscharben.Modellliermasse gibt in fast jedem Kaufhaus in der Spielwarenabteilung.Ich habe mit Knete bisslang eigentlich fast nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Oder du nimmst Polyesterspachtel.Aber egal was du nimmst.Immer im Bereich der Trennebene etwas Trennwachs auftragen.Bei R&G gibt es auch mehrere Videos zum Thema Trennebene Erstellen,Formenharz auftragen und und und.....
Auf dem Bild sieht die Oberfläche von deinem Urmodell erhlichgesagt nicht wirklich spitzenmässig aus.Die Oberfläche muss echt 101% glatt sein.am besten sogar überlackieren und Polieren!Ich weiß selber das es nervt immer am Urmodell zumzumachen.Ich hatte diese Mistarbeit schon mehr als genug aber wenn man sauber arbeitet wird man gut belohnt.
mfg
Nils

06.02.2007, 20:29 | #45

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Hi
Die Oberfläche ist glatt. das Bild teuscht. Ich habe das Urmodell in mehreren Schichten mit 24 Stunden Harz gestrichen und zum Schluss mit einer 800er Körnung nass geschliffen. Lackieren wollte ich es eigentlich nicht nochmal, nach dem was beim letzten mal rausgekommen ist (siehe eine seite vorher).
__________________
mfg Christian

06.02.2007, 22:23 | #46

andilino
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 30
Beiträge: 43

AW: micro Rigger

zum ausfüllen der zwischenräume eignet sich weichwachs aus dem baumarkt. das wachs benutzt mann zum ausbessern kleiner schäden in holzoberflächen(gibts in vielen holzfarben ua.auch in weiß). das wachs mit einem warmen(gerade aufheizenden) lötkolben schmelzen und in die fuge laufen lassen, nach dem abkühlen kann das überschüssige wachs mit zb. einer kunststoffspachtel abgezogen werden.

07.02.2007, 10:44 | #47

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Moin
Ersteinemal danke für die Zahlreichen Tips.
Im Nachbarforum habe ich den tollen Tip bekommen, den Spalt mit Formenbauharz abzudichten (siehe hier). So werde ich es dann wohl auch machen.
Ich werde dann weiter berichten
__________________
mfg Christian

07.02.2007, 11:30 | #48

andre O
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 30.10.2006
Alter: 47
Beiträge: 31

AW: micro Rigger

Hallo Christian,
Du kannst auch Zahntechnik-Wachs nehmen. Gibts z.B. als Fräswachs, das ist sehr hart und hochglanzpolierbar. Wird aber eine ziemliche Arbeit, da das Wachs flüssig in den Spalt rein muss. Dann kalt werden lassen und mit einem scharfen Messer mit rechteckiger Schneide abschaben. Mit einem Stück Damenstrumpf auf Hochglanz polieren.
VG André
Mit Formenbauharz wäre ich seeeeehhhr Vorsichtig -Du hast da nur 1 Versuch!

Geändert von andre O (07.02.2007 um 12:59 Uhr).

08.02.2007, 19:44 | #49

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Hi
Danke nochmals für die zahlreichen Tips. Ich habe jetzt alles dicht bekommen und glatt ist es auch noch geworden. (sieht echt geil aus ). Morgen wede ich dann die Oberseite abformen.
__________________
mfg Christian

09.02.2007, 14:15 | #50

chrisboats
Christian Schmidt
Mein Wohnort auf der Karte
Registriert seit: 27.10.2006
Alter: 31
Beiträge: 152

AW: micro Rigger

Hi
So ich war wieder Fleißig
Das Oberteil der Form ist fertig. Jetzt heißt es erstmal putzen und danach wider einwachsen. Dann kann ich morgen die Unterseite machen.
__________________
mfg Christian

Geändert von chrisboats (09.02.2007 um 16:12 Uhr).

Seite 5 von 9 | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > |

« Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

vBulletin-Systemmitteilung
Änderungen verwerfen

Direkt antworten
Die folgenden Fehler traten bei der Verarbeitung auf
Ja

Nachricht:

Bitte klicke auf eines der 'Direkt antworten'-Symbole unten rechts in den Beiträgen, um unkompliziert direkt in der Themenansicht auf einen Beitrag zu antworten.
Bitte klicke auf eines der 'Direkt antworten'-Symbole unten rechts in den Beiträgen, um unkompliziert direkt in der Themenansicht auf einen Beitrag zu antworten.

Optionen
Beitrag in Antwort zitieren?

Bitte warte -Deine Antwort wird gespeichert.

Forumregeln

Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag
Micro-Fun Eco | Hopfschüsselfahrer | Eco Bauberichte | 8 | 15.08.2007 00:58
micro fun eco | tornado | Eco | 6 | 14.08.2007 23:29
micro rigger motor und wellenanlage | victor | Hydro & Rigger | 1 | 05.02.2007 14:10
Micro micro mono (DEEP V), micropewter like.. | Lobo | Micros & Minis | 2 | 30.12.2006 22:58
Micro Drifter (MD) | Silver | Cat Bauberichte | 7 | 27.10.2006 23:24

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.

| Kontakt - Hydroworld - Archiv - Nach oben

Integrated by BBpixel Team 2007 :: jvbPlugin R1011.362.1
Powered by vBulletin Version 3.6.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2007 Hydroworld.de