micro_rigger2

MICRO RIGGER (mein ersten eigenes Projekt)

08.12.2006

Ich habe leider gerade einen kleinen Rückschlag gehabt.

Der Lack den ich für das Urmodell benutzt habe ist zwar Oberflächlich super abgetrocknet und es hat auch geil ausgesehen. Aber er ist irgendwie nicht durchgehärtet (auch nach einer Woche im Heizungskeller). Jetzt muss ich wieder alles runter hohlen und neu Lackieren.

so der Lack ist wieder ab. Und die Oberfläche habe ich mit einer Schicht 24 Stunden Harz versiegelt.

........geht weiter

06.02.2007

So nach fast 2 Monaten hat mich wieder einmal die Lust gepackt mit meinem micro rigger weiter zu machen. Da ich jetzt alles zusammen habe was ich für den Formenbau benötige, habe ich das Trennbrett zurechtgesägt. Als Trennbrett habe ich ein Stück Laminat benutzt da dieses eine sehr glatte Unterseite hat.

morgen dann mehr ....

08.02.2007

Nachdem ich den Zwischraum zwischen Urmodell und Trennbrett abgedichtet hatte, habe ich noch 4 Passstifte in das Brett eingelassen so kann ich Später nochmals ein Oberteil der Form machen, diesmal dann mit Öffnung um so einmal einen Rumpf im nass in nass Verfahren herzustellen. Dann habe ich noch ein paar Holzleisten zurecht gesägt und als Rahmen aufgespannt. So kommt man mit etwas weniger Harz für die Form aus. Dann habe ich noch alles mit Grundierwachs poliert (4 Schichten).

Morgen werde ich dann die Oberseite des Urmodells abformen.

09.02.2007 früh

Heute früh habe ich mich also dabei bemacht und das Oberteil von meinem micro Rigger abgeformt. Dazu habe ich als erstes alle Flächen die Mit dem Formenharz in Berührung kommen. Gründlich mit Folientrennmittel eingestrichen. Nach etwa 1 Stunde Wartezeit habe ich das Formenharz angerührt, und anschließend das Urmodell und das Trennbrett damit eingestrichen.

nach etwas 3 Stunden war alles durchgehärtet. Nun war also die Stunde der Wahrheit. Das Trennbrett ging superleicht ab. Da hat das Trennmittel super funktioniert. Nachdem ich alles gründlich gereinigt hatte habe ich die Unterseite des Urmodells und die Form gründlich mit Grundierwachs behandelt. Jetzt ist erstmal Feierabend für heute. Morgen dann mehr.

10.02.2007

So heute habe ich mich dann an die Unterseite der Form gewagt. Dazu habe ich wieder einen Holzrahmen (siehe Bilder) auf den schon vorhandenen Teil der Form gespannt. Dann habe ich wieder alles gründlich mit Trennmittel eingepinselt. Nach einer Stunde Wartezeit habe ich die Gegenstücken der Passstifte auf die Spitzen der Passstifte aufgesetzt. Die oberen Öffnungen der Hülsen habe ich mit Modelliermasse zugeschmiert. So kann später kein Harz die Stifte verkleben.

Dann die selbe Prozedur wie gestern.

Nach 3 Stunden des Wartens war es dann endlich soweit. Ich habe die Form geöffnet und das Urmodell herausgeholt (leider nicht ganz unbeschadet). In den nächsten Tagen (Urlaub ist leider vorbei Werde ich die Form dann noch von den Holzleisten befreien. und die Beiden Hälften in ein Gipsbett einlassen. Und dann wird der erste Abzug gemacht.

morgen dann mehr ....

11.02.2007

So ... Heute habe ich einen ersten Abzug vom Oberteil gemacht. Dieses habe ich aus 2 Schichten 80g K Glasgewebe lamentiert. Ich komme so auf etwa 10g für das Oberteil. Ich gehe mahl davon aus das der fertige Rumpf (Mittelteil) dann etwa 20 g wiegen wird.

Aus diesem Oberteil werde ich dann eine Form für den Deckel erstellen. Auf dieses Oberteil habe ich dann aufgezeichnet wie der Deckel einmal aussehen soll.

wird fortgesetzt....

12.02.2007 |  | So das erste Unterteil ist heute früh aus der Form gefallen. Nachdem ich das Unterteil von den Überflüssigen Rändern befreit hatte. hat dieses zuwischen 8g und 9g auf die Wage gebracht. (Die Anzeige hat sich nicht entscheiden können). Nachdem ich jetzt ein Oberteil und ein Unterteil habe, konnte ich de Gesamtverdrängung vom Mittelteil bestimmen. In das Unterteil haben ca. 52ml Wasser gepasst (ohne Buckel) und in das Oberteil haben ca. 159 ml Wasser hineingepasst (auch ohne Buckel) das macht zusammen ca. 211 g Wasserverdrängung. Also ist selbst mit dem größeren VX2s (33g mehr als der Feigao 120L ) alles im grünen Bereich.

16.02.2007

So nachdem ich mir von einem fertigen Oberteil eine Form für den Deckel abgeformt hatte, konnte ich den ersten Deckel Lamenieren. Diesen habe ich dann in das Oberteil der Form des Riggers gepackt und ein weiteres Oberteil abgeformt. So entsteht der Absatz für den Deckel und dieser passt später perfekt auf den Rumpf und läst sich dann einfach mit Cellpack oder Tesa abkleben.

Jetzt wo ich alle Teile für den Rumpf zusammen habe konnte ich Ober- und Unterteil mit Glasfaserstreifen und 24 h Harz vereinen. Jetzt habe ich den ersten Rumpf fertig. Dieser wiegt 19g mit Deckel.

Später werde ich mir noch einen farbigen Rumpf laminieren.

Ich werde dann weiter berichten

17.02.2007 |  | Heute habe ich angefangen das erste Testmodell zu Bauen. siehe Bilder Es wird dann eine richtige Bauanleitung geben sobald ich den ersten sauberen und Farbigen Rumpf habe