**Инструкция пользователя EMAX**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сигналы меню | НАСТРОЙКИ | П.П. | Заводское зночение |
| 1 | «beep-» | тип тормоза | 1 | Вык. |
| 2 | «beep-beep-» | Режим синхронизации | 3 | 3 (средний 15\*) |
| 3 | «beep-beep-beep-» | Start Force | 10 | 10 (0,75) |
| 4 | «\* - \* »  | Кривой газа | 1 | Вык. |
| 5 | «beep -----» | Частота двигателя | 1 | 8 кГц |
| 6 | «beep ----- beep-» | Защита низкого напряжения | 2 | 3v на ечейку |
| 7 | «beep ----- beep-beep-» | Cutoff Mode | 1 | Sof Cut\* |

Sof Cut- режим при котором двигатели медленно снижают обороты при низком напряжении.