С маркированной стороной необходимо установить вверх ногами
Направление стрелки по умолчанию
нужно пересмотреть (установить направление настройки меню Jon, когда вы закончите
установите быть силой дальше после этого (Jand тарировки компаса (ровная тарировка) l.
Перед взлетом, подтвердил домашнюю позицию, если Автоматический комплект домой давления кнопка перед взятием
(смогите соединить приемник PWM к GND p
порт маппинг каналов передатчика переключателя тока
позиция дома), если (автоматическая установка homelis (на), то мощность на GPS число больше, чем 6 шт, авто
набор *дом, в противном случае нужно нажать кнопку, чтобы установить дома.
Настройка меню При переходе на страницу меню, если
Вы не операция в течение 8 секунд выйдет
меню последние 5 секунд будет напоминать об этом

1: GPS baud ----- бод GPS 3840 значения по умолчанию бода GPS, не делает
установка потребности если не соедините модуль GPS, то
страница показать нет GPS
2: Boot Serren----- Загрузка Serren: (вкл) или (выкл)
3: Power calibration----- калибровка мощности: мультиметр для измерения
напряжение тока батареи, устанавливая такое же напряжение тока
4: Video format----- Формат Видео: (PAL) - (NTSC) или (AUTO)
рекомендуемое значение по умолчанию авто) настройка
5: Simplify----- Упростите: для китайского
На главном интерфейсе отображается английское меню
настройка китайский: с помощью основного интерфейса
дисплей китайский настройка меню слишком китайский. На
английская страница бесполезна
6: Center ICON----- значок центра:   (+) или (v)
7: Auto set home----- дом автомобиля установленный: (дальше) или ()
8:  Reset Suitable -----сброс 
9: Power voltage----- Напряжение батареи (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
10: Center ICON ------ Значок центра: (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
11:Compass calibration----- Калибровка компаса: состояние по умолчанию LOFF)
подождите пока настроится , а затем на страницу тестирования
тем временем горизонтальное вращение 360, нажмите
завершено тестирование кнопки и сохранение настроек
12: Level calibration-----Калибровка уровня: состояние по умолчанию (OFF) в
на странице тестирования при настройке PLS
уровень osd, автоматическая проверка завершена позже.
установка
13: Yaw device----- прибор Рыскания: (КОМПАС) или (GPS)
14: Height device----- прибор высоты: (BARO) или (GPS)
15: Install direction----- установите направление: (фронт-лево-право-тыл)
16: Home direction----- направление домой:  (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
17: Home distance----- расстояние до дома: (вкл) или (выкл)
18: Total journey-----общее растояние: (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
19: Horizon----- Горизонт:  (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
20: Vertical speed ----- Вертикальная скорость (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
21: Time-----Общее время (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
2:  Attitude angel-----Ангел ориентации:  (ВКЛ) или (ВЫКЛ)
23:  Factory reset-----сброс до заводских настроек: для сброса на заводские настройки
24: Language----- языка (китайский) или (английский)
25: EXIT ----- Выход с сохранением изменений